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江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院学生宿舍及周边、科普基地周边场地零星维修项目



校内招采文件
                       


江苏食品药品职业技术学院
2026年7月







江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生宿舍及周边、科普基地周边场地零星维修项目，预算8.8万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：
一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照须包含建筑工程施工或装饰装修等与本项目相关范围资质。
二、项目需求
1、项目内容
	序号
	区域
	项目名称
	施工要求及技术参数
	数量
	单位

	1
	S7宿舍北侧广场
	建筑垃圾拆除及外运
	 地面下挖25cm整平夯实，拆除路牙（放至学校指定地点），开挖多余土方等杂物清运至校外（包含挖机、人工拆除及垃圾车外运）
	1
	项

	2
	
	污水管网铺设
	1、沟槽精准开挖。开挖过程中分层取土，将土方有序堆放至沟槽两侧安全区域，不占用施工通道。
2、基底夯实处理。沟槽开挖完成后，对沟底土壤进行平整夯实，清除淤泥、软土、碎石等杂质。若地基土质松软，需铺设10-20cm砂石垫层并分层夯实，保障基底承载力均匀，防止管道后期沉降、变形、开裂，确保管道铺设基础稳固。
3、管道吊装铺设。严格控制管道高程和坡度偏差，确保排水顺势通畅，无积水死角。采用PE排水管DN355x13.6mmmm厚度铺设。
4、接口密封与井体施工。管材对接时安装专用密封胶圈，管道与检查井衔接处做好密封处理，采用水泥砂浆封堵密实。同步砌污水井，保证井体垂直、内壁平整，井底与管道坡度衔接顺畅。
5、闭水试验检测。回填完成后开展闭水试验，封堵管道两端管口，向管道内注水，保持规定水位并静置30分钟以上。
	28
	米

	3
	
	水泥地面硬化
	1、5cm厚碎石垫层；10cm厚C30混凝土地面，高度与宿舍门前原有水泥地面一致，地面做返水坡度，水全部流至雨水井。
2、与宿舍门口水泥路面连接处放置四个带边框50*50cm雨水井盖，每个雨水井用110mmPVC管接到雨水井里。
	188
	平方米

	4
	
	雨水井盖修整
	保留10米长原雨水井盖，其余22米雨水井上方用12cm混凝土硬化，混凝土里放置φ2.5mm钢筋网。拆除路牙石一侧30cm宽度、地面以下12cm的混凝土基层，切割路牙石另一侧沥青路5cm宽、10cm深，井盖竖着放并用混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。
	32
	米

	5
	
	雨水井盖防锈处理
	原有井盖正反两面喷涂两遍黑色金属油漆。
	60
	块

	6
	
	铸铁井盖（圆形）
	带边框铸铁井盖，尺寸：直径60cm*5cm、直径70cm*5cm、直径75cm*5cm，损坏砖砌井修补，承载过车30吨
	2
	个

	7
	
	铸铁井盖（方形）
	方形铸铁井盖，尺寸：52cm×52cm*5cm，约46公斤承载过车30吨，损坏砖砌井修补
	3
	个

	8
	
	强电箱不锈钢顶盖
	304不锈钢壁厚1.2mm ，造型与原有顶部造型一致
	1
	个

	9
	
	广告牌移位
	1、保护性拆除广告牌利旧，重新安装至甲方指定地点；2、开挖长60cm*宽60cm*深80cm预埋广告牌立柱，做C30混凝土基础
	2
	个

	10
	
	树池
	用大理石对角将树围成圆形树池，尺寸直径1.2米，树池里面放置白色鹅卵石。
	5
	个

	11
	学生宿舍区域
	室内外墙面粉刷
	1、 整体墙面铲除至水泥基层，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；
2、 封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；
3、 粉刷石膏局部基层、阴阳角找补，两遍耐水抗碱腻子，两遍乳胶漆；
4、 乳胶漆、腻子、粉刷石膏、墙固品牌：立邦、东方雨虹、多乐士。
具体房间号参考：
1、学生宿舍房屋墙面粉刷统计表
2、医务室墙面7平方米
	460
	平方米

	12
	溜冰场
	东侧走廊吊顶
	1、骨架：热镀锌轻钢龙骨（主龙骨、副龙骨、吊杆）；配件全部采用镀锌防锈配件。
2、面板：首选户外防水硅酸钙板；若需石膏类板材，必须使用高强度耐潮防水石膏板，禁止普通纸面石膏板。
3. 辅材：不锈钢自攻螺丝、耐候密封胶、外墙专用腻子、防水界面剂、耐碱玻纤网格布。
	18
	平方米

	13
	
	墙面乳胶漆
	1、 整体墙面铲除至水泥基层，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；
2、 封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；
3、 粉刷石膏局部基层、阴阳角找补，两遍耐水抗碱腻子，两遍乳胶漆；
4、 乳胶漆、腻子、粉刷石膏、墙固品牌：立邦、东方雨虹、多乐士。地点：室外东侧走廊通道
	23
	平方米

	14
	
	室外大理石地坪
	1、 基层处理：原有地面砖及水泥砂浆基层拆除，确保基层坚实平整；
2、 地坪主材施工：50mm干净碎石垫层，浇筑优质 C30 商品砼混凝土地面厚度80mm；
3、 做8cm厚不低于M10水泥砂浆层，60cm*60cm*2.5cm天然花岗岩铺贴
	320
	平方米


2、施工要求：
（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。
（2）现场作业符合规范、确保安全、简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。
（3）施工完成时间：2026年8月15日前。
（4）项目所用材料有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保一年。
3、报价要求：报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
4、付款方式：本项目没有预付款，中标方在签订合同前向采购方支付人民币叁仟元整（¥3000.00）作为履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。
5、响应文件组成：
（1）报价单（原件加盖公章）；
（2）提供下列材料：
①营业执照副本，其营业执照须包含建筑工程施工或装饰装修等与本项目相关范围；
②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见附件）；
③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见附件）；
（3）法人身份证明和法人身份证；
（4）对公账户证明；
注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。
6、响应文件递交：
响应文件接收时间：2026年7月8日8:30至2026年7月13日17:30；逾期不候
递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年7月13日17:30之前送到或寄达，逾期不候；
地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
7、开启时间及地点：
时间：2026年7月14日15:00；
地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  
2026年7月8日  



附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院学生宿舍及周边、科普基地周边场地零星维修项目


响应文件
                       



（响应人全称加盖公章）
在2026年7月14日前不准启封







附件二：报价单
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生宿舍及周边、科普基地周边场地零星维修项目报价单
	序号
	区域
	项目名称
	施工要求及技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	S7宿舍北侧广场
	建筑垃圾拆除及外运
	 地面下挖25cm整平夯实，拆除路牙（放至学校指定地点），开挖多余土方等杂物清运至校外（包含挖机、人工拆除及垃圾车外运）
	1
	项
	
	

	2
	
	污水管网铺设
	1、沟槽精准开挖。开挖过程中分层取土，将土方有序堆放至沟槽两侧安全区域，不占用施工通道。
2、基底夯实处理。沟槽开挖完成后，对沟底土壤进行平整夯实，清除淤泥、软土、碎石等杂质。若地基土质松软，需铺设10-20cm砂石垫层并分层夯实，保障基底承载力均匀，防止管道后期沉降、变形、开裂，确保管道铺设基础稳固。
3、管道吊装铺设。严格控制管道高程和坡度偏差，确保排水顺势通畅，无积水死角。采用PE排水管DN355x13.6mmmm厚度铺设。
4、接口密封与井体施工。管材对接时安装专用密封胶圈，管道与检查井衔接处做好密封处理，采用水泥砂浆封堵密实。同步砌污水井，保证井体垂直、内壁平整，井底与管道坡度衔接顺畅。
5、闭水试验检测。回填完成后开展闭水试验，封堵管道两端管口，向管道内注水，保持规定水位并静置30分钟以上。
	28
	米
	
	

	3
	
	水泥地面硬化
	1、5cm厚碎石垫层；10cm厚C30混凝土地面，高度与宿舍门前原有水泥地面一致，地面做返水坡度，水全部流至雨水井。
2、与宿舍门口水泥路面连接处放置四个带边框50*50cm雨水井盖，每个雨水井用110mmPVC管接到雨水井里。
	188
	平方米
	
	

	4
	
	雨水井盖修整
	保留10米长原雨水井盖，其余22米雨水井上方用12cm混凝土硬化，混凝土里放置φ2.5mm钢筋网。拆除路牙石一侧30cm宽度、地面以下12cm的混凝土基层，切割路牙石另一侧沥青路5cm宽、10cm深，井盖竖着放并用混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。
	32
	米
	
	

	5
	
	雨水井盖防锈处理
	原有井盖正反两面喷涂两遍黑色金属油漆。
	60
	块
	
	

	6
	
	铸铁井盖（圆形）
	带边框铸铁井盖，尺寸：直径60cm*5cm、直径70cm*5cm、直径75cm*5cm，损坏砖砌井修补，承载过车30吨
	2
	个
	
	

	7
	
	铸铁井盖（方形）
	方形铸铁井盖，尺寸：52cm×52cm*5cm，约46公斤承载过车30吨，损坏砖砌井修补
	3
	个
	
	

	8
	
	强电箱不锈钢顶盖
	304不锈钢壁厚1.2mm ，造型与原有顶部造型一致
	1
	个
	
	

	9
	
	广告牌移位
	1、 保护性拆除广告牌利旧，重新安装至甲方指定地点；
2、 开挖长60cm*宽60cm*深80cm预埋广告牌立柱，做C30混凝土基础
	2
	个
	
	

	10
	
	树池
	用大理石对角将树围成圆形树池，尺寸直径1.2米，树池里面放置白色鹅卵石。
	5
	个
	
	

	11
	学生宿舍区域
	室内外墙面粉刷
	1、 整体墙面铲除至水泥基层，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；
2、 封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；
3、 粉刷石膏局部基层、阴阳角找补，两遍耐水抗碱腻子，两遍乳胶漆；
4、 乳胶漆、腻子、粉刷石膏、墙固品牌：立邦、东方雨虹、多乐士。
具体房间号参考：
1、学生宿舍房屋墙面粉刷统计表
2、医务室墙面7平方米
	460
	平方米
	
	

	12
	溜冰场
	东侧走廊吊顶
	1、骨架：热镀锌轻钢龙骨（主龙骨、副龙骨、吊杆）；配件全部采用镀锌防锈配件。
2、面板：首选户外防水硅酸钙板；若需石膏类板材，必须使用高强度耐潮防水石膏板，禁止普通纸面石膏板。
3. 辅材：不锈钢自攻螺丝、耐候密封胶、外墙专用腻子、防水界面剂、耐碱玻纤网格布。
	18
	平方米
	
	

	13
	
	墙面乳胶漆
	1、 整体墙面铲除至水泥基层，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；
2、 封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；
3、 粉刷石膏局部基层、阴阳角找补，两遍耐水抗碱腻子，两遍乳胶漆；
4、 乳胶漆、腻子、粉刷石膏、墙固品牌：立邦、东方雨虹、多乐士。地点：室外东侧走廊通道
	23
	平方米
	
	

	14
	
	室外大理石地坪
	1、 基层处理：原有地面砖及水泥砂浆基层拆除，确保基层坚实平整；
2、 地坪主材施工：50mm干净碎石垫层，浇筑优质 C30 商品砼混凝土地面厚度80mm；
3、 做8cm厚不低于M10水泥砂浆层，60cm*60cm*2.5cm天然花岗岩铺贴
	320
	平方米
	
	

	
	合计
	¥：            （人民币大写         ）


备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。
公司（加盖公章）
年   月   日
 联系人：                                                           联系电话： 
附件三：无重大违法记录承诺书

 	承诺书
江苏食品药品职业技术学院：
本单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日

注：
1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；
2.信用信息查询截止时点：招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日；
3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应人，将拒绝其响应；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。



附件四：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

承诺书

江苏食品药品职业技术学院：

本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。




响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日





附件五：对公账户证明
公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：

开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 

如我公司中标，请贵校将往来结算款项按以上账户支付，特此证明！



单位名称： 
日期：   年   月   日

