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江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院科普基地装修改造项目，预算6.6万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：
一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照须包含建筑装饰装修、室内装修改造等与本项目相关范围资质。
二、项目需求
1、项目内容
	序号
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位

	1
	拆除项目
	1、原吊顶整体拆除及消火栓箱等消防设备（拆除材料交由甲方保存），建筑垃圾清运至校外。
2、室内135平方米原乳胶漆墙面铲除干净。
	1
	项

	2
	方柱改圆柱
	采用轻钢龙骨18mm阻燃板打底，圆柱直径比方柱单边外扩80–120mm，保证弧度顺滑。 封基层板外层弯贴4–5mm多层板或欧松板（易弯曲、不开裂）
	4
	个

	3
	封窗洞1
	1、基层18mm厚阻燃板双面两侧石膏板封闭；                        2、窗洞尺寸：1450mm*1450mm；
	3
	个

	4
	封窗洞2
	1、红砖砌窗洞，水泥砂浆双面抹灰；                        
2、窗洞尺寸：1450mm*1450mm；
	1
	个

	5
	开门洞1
	1、将原墙体开门洞成净尺寸：1300mm*2300mm（建筑垃圾清运至校外）； 2、开门洞前先将2000mm长门头板预埋进门洞上方再进行拆除； 3、将门洞四周水泥砂浆粉平平整达到设计要求
	1
	个

	6
	开门洞2
	1、将原门洞扩大成净尺寸：1300mm*2300mm（建筑垃圾清运至校外）；2、开门洞前先将2000mm长门头板预埋进门洞上方再进行拆除；3、将门洞四周水泥砂浆粉平平整达到设计要求；
	1
	个

	7
	门套
	18mm阻燃板打底，1.2厚1300mm*2300mm大小304不锈钢门套
	1
	樘

	8
	顶面乳胶漆
	1、顶面凹凸不平及孔洞用腻子批两遍，不平处砂纸打磨，整体喷灰色乳胶漆两遍（成品表面均匀，不得有透底，花斑等现象）；      
2、品牌：立邦、三棵树、多乐士
	69.2
	平方米

	9
	室内吊顶
	安装150m*150mm*30mm铁格栅吊顶，根据现场原有现状，自行调整及重新安装50主龙0.6厚、副龙骨、8mm丝杆等。
	69.2
	平方米

	10
	墙面基层
	墙面12mm阻燃板打底（环保：E0级，品牌：千年舟、莫干山、福庆）
	50
	平方米

	11
	墙面碳晶板木饰面
	1、8mm厚高光板、木纹板（上口暗藏LED线条灯，包含基层凸出墙面造型做法，包含所有辅材）；
2、环保：E0级，品牌：千年舟、莫干山、福庆；
3、碳晶板采用字母槽拼缝做法。
	77.4
	平方米

	12
	造型展板及灯带
	1、20mmpvc板在PVC板四周边侧面，开8-10mm宽、8-10mm深通槽；
2、嵌入低压LED软灯带（12V/24V），灯带品牌：佛山照明、雷士等一线品牌；
3、光线向侧面漫射，展板整体轮廓发亮，正面干净无灯体（不含广告）
	28
	平方米

	13
	圆形造型吊顶
	安装圆形直径 1500mm 石膏板造型吊顶，采用 18mm 厚阻燃胶合板基层；配套搭设、调整及重装 50 系列主龙骨（壁厚 0.6mm）、配套副龙骨、8mm 全牙丝杆及全套辅材；石膏板可选品牌：千年舟、龙牌、泰山；阻燃板可选品牌：千年舟、莫干山、兔宝宝。
	1
	项

	14
	穿孔铝板墙
	1、穿孔铝板窗洞尺寸：1450mm*1450mm；1.5mm厚度以上，φ8mm 孔，孔距 20mm左右
2、背面层次：亚克力乳白板，LED 灯带（DC12V，间距 80–120mm，固定在背板），密封背板（铝蜂窝板 / 镀锌板，防水防尘）。布线：低压 12V，强弱电分开，接头防水；电源放检修口。
	8.7
	平方米

	15
	电路改造
	1、电路主电源连接及电缆线直径根据现场实际情况，电路满足包含照明、空调、插座(包含：2个空气开关、11个五孔插座、30米4平方3芯线、40米2.5平方3芯线、电源控制箱等材料，详见实训室水电路施工图）；开关、插座品牌：公牛、正泰、德力西；电线电缆品牌：无锡江南、正泰、上海上上 （所有线路全部预埋重新布线）
	1
	项

	16
	照明灯具
	30w轨道射灯；品牌：欧普、雷士、三雄极光（包含轨道等辅材）
	38
	个

	17
	照明轨道
	铝合金射灯轨道
	43
	米

	18
	软膜灯箱
	PVC 透光软膜长6.55米*宽1.56米，厚度：0.18mm（PVC）；UV 高清喷绘，室内 10 年不褪色；材质：铝合金，壁厚 1.5mm
厚度（灯箱厚）：6cm以下（常用 6–8cm）
光源LED，电压：DC24V 低压（安全、压降小）
品牌：雷士、欧普、晖昂光电（无压降）
背板3mm PVC板或1.2mm 镀锌钢板，防火B1 级
	10.2
	平方米

	19
	门头真石漆
	1、 墙面清理，原有门头墙面表面基层起壳脱落处全部铲除，重新用水泥砂浆粉刷抹灰，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；
2、 封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；
3、 粉刷石膏对局部基层、阴阳角找补，批刮两遍耐水抗碱腻子；
4、 喷涂真石漆。
	70
	平方米

	20
	门头制作
	1、亚克力发光字， 材质：全新高透亚克力；厚度：20mm，性能要求透光均匀，无黑点、水纹、划痕、气泡，质保 3 年以上不明显发黄，6个大字90cm×90cm，7个小字35cm×35cm，斑马鱼图案大小参照效果图；灯带40米，整个供电系统自行配置：DC12V 低压、变压器、电源控制箱（含漏保、空开、电源线、套管等配件）
	1
	项

	21
	室内地面地胶垫铺装
	1、2mm厚PVC地胶，抗菌率>99%（ISO22196）、耐磨性<350（ENISO5470-1)、有毒有害测试（GB18586-2001）：合格、防火等级B1级；2、原有地面做2mm厚度以上自流平找平，破损空鼓瓷砖地面拆除重新水泥砂浆找平，满足地胶平整度要求。
	67.5
	平方米


2、施工要求：
（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。
（2）现场作业符合规范、确保安全、简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。
（3）施工完成时间：2026年8月15日前。
（4）项目所用材料有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保一年。
3、报价要求：报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
4、付款方式：本项目没有预付款，中标方在签订合同前向采购方支付人民币叁仟元整（¥3000.00）作为履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。
5、响应文件组成：
（1）报价单（原件加盖公章）；
（2）提供下列材料：
①营业执照副本，其营业执照须包含建筑装饰装修、室内装修改造等与本项目相关范围；
②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见附件）；
③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见附件）；
（3）法人身份证明和法人身份证；
（4）对公账户证明；
注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。
6、响应文件递交：
响应文件接收时间：2026年7月3日8:30至2026年7月7日17:30；逾期不候
递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年7月7日17:30之前送到或寄达，逾期不候；
地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
7、开启时间及地点：
时间：2026年7月8日15:00；
地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  
2026年7月3日  
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响应文件
                       



（响应人全称加盖公章）
在2026年7月8日前不准启封







附件二：报价单
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院科普基地装修改造项目报价单
	序号
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	拆除项目
	1、原吊顶整体拆除及消火栓箱等消防设备（拆除材料交由甲方保存），建筑垃圾清运至校外。
2、室内135平方米原乳胶漆墙面铲除干净。
	1
	项
	
	

	2
	方柱改圆柱
	采用轻钢龙骨18mm阻燃板打底，圆柱直径比方柱单边外扩80–120mm，保证弧度顺滑。 封基层板外层弯贴 4–5mm 多层板或欧松板（易弯曲、不开裂）
	4
	个
	
	

	3
	封窗洞1
	1、基层18mm厚阻燃板双面两侧石膏板封闭；                        2、窗洞尺寸：1450mm*1450mm；
	3
	个
	
	

	4
	封窗洞2
	1、红砖砌窗洞，水泥砂浆双面抹灰；                        
2、窗洞尺寸：1450mm*1450mm；
	1
	个
	
	

	5
	开门洞1
	1、将原墙体开门洞成净尺寸：1300mm*2300mm（建筑垃圾清运至校外）； 2、开门洞前先将2000mm长门头板预埋进门洞上方再进行拆除； 3、将门洞四周水泥砂浆粉平平整达到设计要求；
	1
	个
	
	

	6
	开门洞2
	1、将原门洞扩大成净尺寸：1300mm*2300mm（建筑垃圾清运至校外）；2、开门洞前先将2000mm长门头板预埋进门洞上方再进行拆除；3、将门洞四周水泥砂浆粉平平整达到设计要求；
	1
	个
	
	

	7
	门套
	18mm阻燃板打底，1.2厚1300mm*2300mm大小304不锈钢门套
	1
	樘
	
	

	8
	顶面乳胶漆
	1、顶面凹凸不平及孔洞用腻子批两遍，不平处用砂纸打磨，整体喷灰色乳胶漆两遍（成品表面均匀，不得有透底，花斑等现象）；      2、品牌：立邦、三棵树、多乐士）
	69.2
	平方米
	
	

	9
	室内吊顶
	安装150m*150mm*30mm铁格栅吊顶，根据现场原有现状，自行调整及重新安装50系列主龙0.6厚、副龙骨、8mm丝杆等。
	69.2
	平方米
	
	

	10
	墙面基层
	墙面12mm阻燃板打底（环保：E0级，品牌：千年舟、莫干山、福庆）
	50
	平方米
	
	

	11
	墙面碳晶板木饰面
	1、8mm厚高光板、木纹板（上口暗藏LED线条灯，包含基层凸出墙面造型做法，包含所有辅材），2、环保：E0级，品牌：千年舟、莫干山、福庆，3、碳晶板采用字母槽拼缝做法，
	77.4
	平方米
	
	

	12
	造型展板及灯带
	1、20mmpvc板在PVC板四周边侧面，开8-10mm宽、8-10mm深通槽 
2、嵌入低压 LED 软灯带（12V/24V），灯带品牌：佛山照明、雷士等一线品牌 
3. 光线向侧面漫射，展板整体轮廓发亮，正面干净无灯体 （不含广告）
	28
	平方米
	
	

	13
	圆形造型吊顶
	安装圆形直径 1500mm 石膏板造型吊顶，采用 18mm 厚阻燃胶合板基层；配套搭设、调整及重装 50 系列主龙骨（壁厚 0.6mm）、配套副龙骨、8mm 全牙丝杆及全套辅材；石膏板可选品牌：千年舟、龙牌、泰山；阻燃板可选品牌：千年舟、莫干山、兔宝宝。
	1
	项
	
	

	14
	穿孔铝板墙
	1、穿孔铝板窗洞尺寸：1450mm*1450mm；1.5mm厚度以上，φ8mm孔，孔距20mm左右
2、背面层次：亚克力乳白板，LED 灯带（DC12V，间距 80–120mm，固定在背板），密封背板（铝蜂窝板 / 镀锌板，防水防尘）。布线：低压 12V，强弱电分开，接头防水；电源放检修口。
	8.7
	平方米
	
	

	15
	电路改造
	1、电路主电源连接及电缆线直径根据现场实际情况，电路满足照明、空调、插座(包含：2个空气开关、11个五孔插座、30米4平方3芯线、40米2.5平方3芯线、电源控制箱等材料，详见实训室水电路施工图）；开关、插座品牌：公牛、正泰、德力西；电线电缆品牌：无锡江南、正泰、上海上上 （所有线路全部预埋重新布线）
	1
	项
	
	

	16
	照明灯具
	30w轨道射灯；品牌：欧普、雷士、三雄极光（包含轨道等辅材）
	38
	个
	
	

	17
	照明轨道
	铝合金射灯轨道
	43
	米
	
	

	18
	软膜灯箱
	PVC 透光软膜长6.55米*宽1.56米，厚度：0.18mm（PVC）
UV 高清喷绘，室内 10 年不褪色
材质：铝合金，壁厚 1.5mm
厚度（灯箱厚）：6cm以下（常用 6–8cm）
光源LED，电压：DC24V 低压（安全、压降小）
品牌：雷士、欧普、晖昂光电（无压降）
背板3mm PVC板或1.2mm 镀锌钢板，防火 B1 级
	10.2
	平方米
	
	

	19
	门头真石漆
	1、墙面清理，原有门头墙面表面基层起壳脱落处全部铲除，重新水泥砂浆粉刷抹灰，局部返碱墙面用草酸等去碱处理；2、封闭底漆（渗透性墙固）滚涂两遍；3、粉刷石膏局部基层、阴阳角找补，两遍耐水抗碱腻子，4、喷涂真石漆。
	70
	平方米
	
	

	20
	门头制作
	1、亚克力发光字， 材质：全新高透亚克力；厚度：20mm，性能要求透光均匀，无黑点、水纹、划痕、气泡，质保 3 年以上不明显发黄，6个大字90cm×90cm，7个小字35cm×35cm，斑马鱼图案大小参照效果图；灯带40米，整个供电系统自行配置：DC12V 低压、变压器、电源控制箱（含漏保、空开、电源线、套管等配件）
	1
	项
	
	

	21
	室内地面地胶垫铺装
	1、2mm厚PVC地胶,抗菌率>99%（ISO22196）、耐磨性<350（ENISO5470-1)、有毒有害测试（GB18586-2001）：合格、防火等级B1级；2、原有地面做2mm厚度以上自流平找平，破损空鼓瓷砖地面拆除重新水泥砂浆找平，满足地胶平整度要求。
	67.5
	平方米
	
	

	合计
	¥：            （人民币大写         ）


备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。
公司（加盖公章）
年   月   日
 联系人：                                                           联系电话： 
附件三：无重大违法记录承诺书

 	承诺书
江苏食品药品职业技术学院：
本单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日

注：
1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；
2.信用信息查询截止时点：招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日；
3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应人，将拒绝其响应；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。



附件四：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

承诺书

江苏食品药品职业技术学院：

本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。




响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日





附件五：对公账户证明
公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：

开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 

[bookmark: _GoBack]如我公司中标，将往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！



单位名称： 
日期：   年   月   日

