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江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院科普基地门窗采购及安装项目，预算金额叁万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：
一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照须包含门窗销售、制作及安装等与本项目相关范围资质。
二、项目需求
（一）项目内容
	序号
	项目名称
	项目概况、技术参数及施工要求
	数量
	单位

	1
	阳台落地窗
	一、项目概况
1.拆除。先切断原门窗配套线路并做好绝缘防护，采取规范分步拆除，避免暴力施工损坏墙体，对施工区域做好围挡防尘与安全警示。拆除完毕后彻底清理洞口残渣、老化密封材料，修补空鼓、裂缝，对外侧洞口做好防水找平，复核洞口尺寸，保证基层平整达标。废旧门窗按铝合金型材、玻璃、木质构件、五金件分类堆放交予校方，玻璃妥善包裹防止碎裂，区分可回收物资与建筑垃圾统一清运处置。
2.安装。主项目整体尺寸9.7m×2.7m，东侧均分四段拼装施工。主要工程量：
二、铝合金型材技术及品牌要求
1.材质标准
型材采用 6063-T5 高精级铝合金，执行 GB5237.1-2017，断桥主型材壁厚≥2.0mm，隔热条为 PA66 玻纤增强尼龙，严禁 PVC 塑料条。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]2.参考品牌
凤铝、伟业、誉豪；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]3.替代规则
投标人可选用上述任一品牌，或提供同等及以上质量、性能、工艺标准的其他品牌型材。选用清单外品牌时，投标文件中必须附：厂家资质证书、第三方检测报告、型材截面参数、同档次项目业绩，由评标委员会审核是否满足“相当于”标准；未附资料视为不响应招标文件，做废标处理。
4.验收要求
中标后供货前提供型材原厂质保书、型材喷涂色板，进场抽样送检，指标低于参考品牌标准不予验收。
5.安装要求
安装横竖承重龙骨、5根竖向分隔立柱及中部加强龙骨，完成定位调平、加固校正、槽口清洁处理。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]6. 通用免责说明
本条所列铝材品牌仅作为技术档次参考标杆，不构成对投标人材料品牌的限定、排他要求。招标人不排斥市场上其他同等优质品牌，投标人自主选用非清单品牌的，须完整举证产品性能不低于参考品牌，评标委员会拥有同等档次认定权。
三、中空钢化玻璃技术及品牌要求
1.材质标准
外窗统一采用双钢化中空玻璃（5块定制夹胶钢化玻璃），单块尺寸约2.5m×2.7m，总面积27m2，玻璃规格为10mm+1.52PVB+10mm双层夹胶钢化（带3C认证）。
2.参考原片品牌
参考原片品牌：信义、台玻、中玻。
3.替代规则
投标人可选用上述任一品牌原片深加工玻璃，或选用性能指标不低于清单品牌的其他玻璃原片。选用其他品牌须在投标文件列明玻璃透光率、遮阳系数、自爆率检测数据，评标委员会核验达标后方可认可；不提供参数证明视为无效投标。
4.进场要求
玻璃必须是原片品牌，每批次玻璃附带原厂原片合格证、钢化3C认证。
5.配套施工
安装专用铝制压条、EPDM减震垫块，缝隙填充泡沫棒，施打中性耐候结构胶做整体防水密封。
6.辅助作业
包含玻璃吊装转运、现场安全防护、成品保护、垃圾清运及场地清扫，确保窗体牢固平整、无渗漏、无变形，满足落地系统窗使用标准。
7.通用免责说明
本条所列玻璃品牌仅作为技术档次参考标杆，不构成对投标人材料品牌的限定、排他要求。招标人不排斥市场上其他同等优质品牌，投标人自主选用非清单品牌的，须完整举证产品性能不低于参考品牌，评标委员会拥有同等档次认定权。
	27
	平方米

	2
	入口玻璃门更换
	1、 尺寸：3540mm*2620mm；
2、 1.5mm厚40mm*80mm镀锌方管框架，1.2mm厚黑钛金不锈钢包边，10mm厚钢化玻璃（颜色、款式由甲方选定）
	9.3
	平方米


（二）施工要求
1.施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。
2.现场作业符合规范、确保安全、简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。
3.施工完成时间：2026年8月15日前。
4.项目所用材料有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保一年。
（三）报价要求
报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
（四）付款方式
本项目没有预付款，中标方在签订合同前向采购方支付人民币贰仟元整（¥2000.00）作为履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。
（五）响应文件组成
1.报价单（原件加盖公章）；
2.提供下列材料：
①营业执照副本，其营业执照须包含门窗销售、制作及安装等与本项目相关范围；
②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见附件）；
③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见附件）；
3.法人身份证明和法人身份证；
4.对公账户证明；
注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。
（六）响应文件递交
响应文件接收时间：2026年7月9日8:30至2026年7月13日17:30；逾期不候
递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年7月13日17:30之前送到或寄达，逾期不候；
地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
（七）开启时间及地点
时间：2026年7月14日15:30
地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。

四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。






江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  
2026年7月9日  



附件1：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院科普基地门窗采购及安装项目


响应文件
                       



（响应人全称加盖公章）
在2026年7月14日前不准启封







附件2：报价单
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院科普基地门窗采购及安装项目报价单
	序号
	项目名称
	项目概况、技术参数及施工要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	阳台落地窗
	一、项目概况
1.拆除。先切断原门窗配套线路并做好绝缘防护，采取规范分步拆除，避免暴力施工损坏墙体，对施工区域做好围挡防尘与安全警示。拆除完毕后彻底清理洞口残渣、老化密封材料，修补空鼓、裂缝，对外侧洞口做好防水找平，复核洞口尺寸，保证基层平整达标。废旧门窗按铝合金型材、玻璃、木质构件、五金件分类堆放交予校方，玻璃妥善包裹防止碎裂，区分可回收物资与建筑垃圾统一清运处置。
2.安装。主项目整体尺寸9.7m×2.7m，东侧均分四段拼装施工。主要工程量：
二、铝合金型材技术及品牌要求
1.材质标准
型材采用 6063-T5 高精级铝合金，执行 GB5237.1-2017，断桥主型材壁厚≥2.0mm，隔热条为 PA66 玻纤增强尼龙，严禁 PVC 塑料条。
2.参考品牌
凤铝、伟业、誉豪；
3.替代规则
投标人可选用上述任一品牌，或提供同等及以上质量、性能、工艺标准的其他品牌型材。选用清单外品牌时，投标文件中必须附：厂家资质证书、第三方检测报告、型材截面参数、同档次项目业绩，由评标委员会审核是否满足“相当于” 标准；未附资料视为不响应招标文件，做废标处理。
4.验收要求
中标后供货前提供型材原厂质保书、型材喷涂色板，进场抽样送检，指标低于参考品牌标准不予验收。
5.安装要求
安装横竖承重龙骨、5根竖向分隔立柱及中部加强龙骨，完成定位调平、加固校正、槽口清洁处理。
6. 通用免责说明
本条所列铝材品牌仅作为技术档次参考标杆，不构成对投标人材料品牌的限定、排他要求。招标人不排斥市场上其他同等优质品牌，投标人自主选用非清单品牌的，须完整举证产品性能不低于参考品牌，评标委员会拥有同等档次认定权。
三、中空钢化玻璃技术及品牌要求
1.材质标准
外窗统一采用双钢化中空玻璃（5块定制夹胶钢化玻璃），单块尺寸约2.5m×2.7m，总面积27m2，玻璃规格为10mm+1.52PVB+10mm双层夹胶钢化（带3C认证）。
2.参考原片品牌
参考原片品牌：信义、台玻、中玻。
3.替代规则
投标人可选用上述任一品牌原片深加工玻璃，或选用性能指标不低于清单品牌的其他玻璃原片。选用其他品牌须在投标文件列明玻璃透光率、遮阳系数、自爆率检测数据，评标委员会核验达标后方可认可；不提供参数证明视为无效投标。
4.进场要求
玻璃必须是原片品牌，每批次玻璃附带原厂原片合格证、钢化 3C 认证。
5.配套施工
安装专用铝制压条、EPDM减震垫块，缝隙填充泡沫棒，施打中性耐候结构胶做整体防水密封。
6.辅助作业
包含玻璃吊装转运、现场安全防护、成品保护、垃圾清运及场地清扫，确保窗体牢固平整、无渗漏、无变形，满足落地系统窗使用标准。
7.通用免责说明
本条所列玻璃品牌仅作为技术档次参考标杆，不构成对投标人材料品牌的限定、排他要求。招标人不排斥市场上其他同等优质品牌，投标人自主选用非清单品牌的，须完整举证产品性能不低于参考品牌，评标委员会拥有同等档次认定权。
	27
	平方米
	
	

	2
	入口玻璃门更换
	1、 尺寸：3540mm*2620mm；
2、 1.5mm厚40mm*80mm镀锌方管框架，1.2mm厚黑钛金不锈钢包边，10mm厚钢化玻璃（颜色、款式由甲方选定）
	9.3
	平方米
	
	

	合计
	[bookmark: _GoBack]¥            （人民币大写         ）


备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。
公司（加盖公章）
年   月   日
 联系人：                                                           联系电话： 
附件3：无重大违法记录承诺书

 	承 诺 书
江苏食品药品职业技术学院：
本单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日



注：
1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；
2.信用信息查询截止时点：招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日；
3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应人，将拒绝其响应；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。


附件4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

	承 诺 书

江苏食品药品职业技术学院：

本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。




响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：
日期：   年   月   日





附件5：对公账户证明
公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：

开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 

如我公司中标，请贵校将往来结算款项按以上账户支付，特此证明！



单位名称： 
日期：   年   月   日

